“명진 901 호 (TUG BOAT)"

MYUNG JIN SHIPPING CO., LTD.

RM. 801, MYUNGJIN BLDG., 183, HASINBEONYEONG-RO, SAHA-GU, BUSAN, KOREA

주요 선박제원(PRINCIPAL PARTICULARS)

. 선     명(SHIP/S NAME)            : MYUNG JIN 901

. 선박번호 (REG. NO)                  : BSR-041134

. 총 톤 수 (GROSS TONNAGE)        : 138.0GRT

. 신호부자 (CALL SIGN)               : DSQD4

. 선체치수 (HULL DEMENSION)

선   장 (LENGH : O.A)          : 35.15 M

선   폭 (BREADTH : MLD)      : 7.30 M

선   심 (DEPTH : MLD)         : 3.04 M

. 건조장소 (YARD)                     : 진해조선공업(주)

. 건조일자 (YEAR BUILT)              : 1986. 10. 01

. 선적항 (PORT OF REGISTRY)        : BUSAN

. 항해구역 (NAVIGATION AREA)       : 근해(GREAT COASTAL)

. 선급 (CLASSIFICATION)             : KST

. 선종 (TYPE OF SHIP)                : TUG BOAT

. 평균속력 (MEAN SPEED)             : 9～10Kt (부선 예인시)

기 관  및  기 기 류

1. MAIN ENGINE  :   1SET

MAKER           : 쌍용 MAN B&W

TYPE             : 8L28/32A

B H P            : 2,595PS

R P M            : 720RPM

ENG' NO         : SB8L-28-1115

CLUTCH TYPE   : NICO MGN 2845Z

CLUTCH RATIO  : 2.97 - 1

CLUTCH NO      : 028Z185

TURBO-CHARGER : NR24/R-D36 5658-1E

GOVERNOR TYPE : WOODWARD UG-8L

2. GENERATOR DIESEL ENGINE

NO,1 GENERATOR

MAKER             : DAEWOO

MODEL              : D2366HM

B H P               : 235HP

GENERATOR        : 220V x 60㎐ x 144KVA x 1800RPM

NO,2 GENERATOR

MAKER             : YANMAR

MODEL              : 6HAL-HTN

B H P               : 250PS

SER, NO             : 2423FKFN

GENERATOR        : 220V x 60㎐ x 160㎾ x 1200RPM

GEN' MODEL       : TAIYO

3. 각종 보조 기기

1. 갑판보기

1) WINDLASS      : 1SET

MAKER         : 협성선박 공업사

TYPE           : HYD' 전동식

CAPACITY      : 2.8TON x 12m/min

HYD' PUMP     : TM07VA x 86L/min x 100㎏/㎠

MOTOR         : 220V x 60㎐ x 22.5㎾ x 1750RPM x 6극

ANCHOR & CHAIN : 420㎏ x 22㎜ x 5절 x 2set

2) CAPSTAN       : 1SET

TYPE           : HYD' 전동식

CAPACITY      : 1.2TON x 12m/min

3) TOWING ROPE DRUM

MAKER         : 협성선박 공업사

CAPACITY      : 100mm x 300M용 드럼

2. 기관보기

1) STEERING GEAR

MAKER         :

TYPE           :

MOTOR         :

PUMP TYPE    :

SERIAL NO     :

2) MAIN AIR COMPRESSOR

TYPE           : VERTICAL 2-STAGE, 수냉식

MOTOR         : 220V x 60㎐ x 8.7㎾ x 1160RPM

CAPACITY      : F.A 32.5㎥/h x 30㎏/㎠

3) AUX' AIR COMPRESSOR

TYPE           : 공냉식

MOTOR         : 220V x 60㎐ x 7.5㎾ x 1740RPM

CAPACITY      : F.A 25㎥/h x 30㎏/㎠

4) EMERGENCY AIR COMPRESSOR

TYPE           : VERTICAL 2-STAGE, 수냉식

CAPACITY      : F.A 5.5㎥/h x 30㎏/㎠

5) OILY WATER SEPARATOR

TYPE           : FILTER TYPE

CAPACITY      : 0.5㎥/h, BELOW 15PPM

PUMP TYPE    : HORI, PISTON

CAPACITY      : 0.5㎥/h x 20M x 0.4㎾

MOTOR         : 220V x 60㎐ x 0.4㎾ x 1740RPM

BEARING       : 6203, 6204ZZ

6) FIRE PUMP

TYPE           : HORE, CENT, SELF-PRIMING

CAPACITY      : 36㎥/h x 30M x 7.5㎾

MOTOR         : 220V x 60㎐ x 7.5㎾ x 1740RPM

7) BILGE PUMP

TYPE           : HORE, CENT, SELF-PRIMING

CAPACITY      : 36㎥/h x 30M x 7.5㎾

MOTOR         : 220V x 60㎐ x 7.5㎾ x 1740RPM

BEARING       : 6206, 6208ZZ

8) M/E C,F,W PUMP : 2 SET

TYPE           : VERTICAL, CENT

CAPACITY      : 60㎥/h x 25M x 7.5㎾

MOTOR         : 220V x 60㎐ x 7.5㎾ x 1745RPM

BEARING       : 6206, 6208ZZ

9) M/E C.S.W PUMP

TYPE           : VERTICAL, CENT

CAPACITY      : 100㎥/h x 20M x 11㎾

MOTOR         : 220V x 60㎐ x 11㎾ x 1750RPM

BEARING       : 6207, 6309ZZ

10) M/E STAND - BY L.O PUMP

TYPE           : HORI, GEAR

CAPACITY      : 30㎥/h x 50M x 11㎾

MOTOR         : 220V x 60㎐ x 15㎾ x 1150RPM

BEARING       : 6207, 6309ZZ

11) R/G STAND - BY L.O PUMP

TYPE           : HORI, GEAR

CAPACITY      : 6㎥/h x 250M x 7.5㎾

MOTOR         : 220V x 60㎐ x 7.5㎾ x 1150RPM

12) NO2, G/E C.S.W PUMP

TYPE           : HORI, CENT

CAPACITY      : 0.5㎥/h x 20M x 1.5㎾

MOTOR         : 220V x 60㎐ x 1.5㎾ x 1730RPM

BEARING       : 6205, 6204ZZ

13) F.O TRANS PUMP (ONLY BALLAST)

TYPE           : HORI, GEAR

CAPACITY      : 30㎥/h x 50M x 11㎾

MOTOR         : 220V x 60㎐ x 11㎾ x 1150RPM

14) F.O TRANS PUMP (ONLY MDO)

TYPE           : HORI, GEAR

CAPACITY      : 7㎥/h x 30M x 3.7㎾

MOTOR         : 220V x 60㎐ x 3.7㎾ x 1140RPM

BEARING        : 6308, 6206ZZ

15) F.O TRANS PUMP (ONLY DO)

TYPE           : HORI, GEAR

CAPACITY      : 7㎥/h x 30M x 3.7㎾

MOTOR         : 220V x 60㎐ x 3.7㎾ x 1140RPM

16) F.W PUMP (2 SET)

TYPE           : WILO 급수용 자동펌프(식수용)

MODEL         : PW-600SMA,    단상220V x 600W

TYPE           : 한일 자동펌프(잡용수)

MODEL         : PH - 255R,     단상220V x 580W

17) HYD' OIL PUMP

TYPE           : UCHIDA - REXROTH

MODEL         : A7V  58LV1RPF  00/35

SERIAL NO     : 02886654

18) M/E L.O COOLER

TYPE           : SHELL & TUBE

CAPACITY      : 42.6㎡

19) M/E F.W COOLER

TYPE           : SHELL & TUBE

CAPACITY      :

20) M/E F.W PREHEATER UNIT

TYPE            : ELECTRIC TYPE

CAPACITY       : 13㎾

3. 전자기기 및 장비

1) VHF(DSC 내장)  : 삼영 STR-580D

2) VHF             : 조광 FM-850 (SIMPLEX)

3) SSB 50W        : 해양 HSD-1250

4) GPS 어탐푸로타  : 삼영 NAVIS-3100

5) 기상FAX         : JRC   JAX-9A

6) 위성 EPIRB      : 삼영 SEP-406

7) INMARSAT-C   : FELCOM 16, DISPLAY PC (SENS-680)

8) RADAR          : KODEN MD-3840F

9) RADAR PONDER: TBR-600(TAIYO MUSEN)

10) 휴대용 무전기     : IC-M88 (ICOM)